Hintergrundinformationen zur Vorlesung GRUNDLAGEN DER INFORMATIK I Studiengang Elektrotechnik WS 02/03

AG Betriebssysteme FB3 Kirsten Berkenkötter

Ausgabe: 24.10.2002

Rechneraufbau und Rechnerstrukturen

1 Register

MAR Memory Adress Register Speicheradress-Register für die Adresse des nächsten anzusprechenden Speicherplatz MBR Memory Buffer Register Puffer-Register für die Kommunikation mit dem Speicher A Akkumulator General Purpose Register für alle anfallenden Aufgaben MR Multiplier Register Multiplikator (Aufnahme von Multiplikationsergebnissen) L Link Register Einstelliges Register für Überträge und Ähnliches IR Instruction Register Befehlsregister, enthält den aktuellen Befehl PC Program Counter Befehlszähler, enthält die Adresse des nächsten Befehls

• Der Akkumulator A enthält die Register MR und L, d.h. MR und L sind Erweiterungen des Akkus. Aus diesem Grund zerstört ein Schreiben auf MR den Inhalt von L und A (wichtig für Multiplikation, s.u.).

• Die Register A (und damit auch MR und L) und MBR sind Teil des Datenprozessors, ebenso das Rechenwerk ALU (Arithmetic Logical Unit).

• Die Register MAR, IR und PC sind Teil des Befehlsprozessors, ebenso wie der Dekodierer zum Entschlüsseln der Befehle und das Steuerwerk zur Steuerung der Ausführung.

2 Mikro-Instruktionen

MAR ← PC Inhalt von PC (Adresse) wird nach MAR gebracht MBR ← <MAR> Inhalt der Speicheradresse, die im MAR steht, wird nach MBR gebracht MBR ← <A> Inhalt des Akkumulators in das MBR laden <MAR> ← MBR Inhalt von MBR auf die Adresse speichern, auf die MAR zeigt IR ← MBR Instruction Register erhält Befehl aus MBR PC ← PC + n PC um n erhöhen PC ← MBR PC auf Adresse setzen, die im MBR steht MAR ← <MAR>+n Adresse in MAR auf Inhalt + n setzen MBR ← <MAR> Inhalt des MAR (Adresse) in das MBR bringen PC ← MAR PC auf Adresse im MAR setzen A ← A + MBR Berechnung im Akkumulator, Addition A ← -A unäres Minus A ← ¬A logische Negation MR ← A * MR Multiplikation A ← MBR Konstante in Akku laden A ← A < 0 logischer Vergleich mit Konstanten, Ergebnis im Akku MAR ← MBR Umladen von Adressen