Übungen zu Vorlesung Technische Informatik I Wintersemester 99/00

AG BS Bettina Buth Oliver Meyer

Serie 10

Schaltungsminimierung

Aufgabe 1: Karnaugh-Diagramme (40 %)

Seien a = a_1a_0 und b = b_1b_0 zweistellige Dualzahlen. Geben Sie für die folgenden Booleschen Funktionen mit Hilfe von Karnaugh-Diagrammen jeweils eine minimale Darstellung an:

a) f_1(a_1, a_0, b_1, b_0) = 1 ⇔_{Def} a ≤ b

b) f_2(a_1, a_0, b_1, b_0) = 1 ⇔_{Def} a = b

c) f_3(a_1, a_0, b_1, b_0) = 1 ⇔_{Def} b < a

Aufgabe 2: 7-Segment-Anzeige – Dezimal (60 %)

Die Schaltungen zu der 7-Segment-Anzeige aus Serie 7, Aufgabe 2 sollen verbessert und vereinfacht werden. Es soll eine 7-Segment Anzeige konstruiert werden, die für die Eingangswerte 0 bis 9 die entsprechenden in Serie 7 dargestellten Zahlenmuster anzeigt, bei den Inputs A bis F jedoch dürfen die erzeugten Ausgabemuster beliebig sein.

Bestimmen Sie für die Funktionen f_i unter Ausnutzung der don’t-care-Einträge die minimalen disjunktiven Formen mit Hilfe des Karnaugh-Verfahrens.

Abgabe: Am 25./27. Januar 0 in den Tutorien