Übungen zu Vorlesung Technische Informatik I Wintersemester 99/00

AG BS Bettina Buth Oliver Meyer

Serie 11

Quine McCluskey – Online-Übung

Aufgabe 1: Minimalisierung einer Schaltfunktion (-)

Betrachten Sie die Schaltfunktion f_1, die folgendermaßen definiert ist:

f_1(x_4, x_3, x_2, x_1, x_0) = x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 + x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 + x_4 x_3 x_2 x_1 x_0+ x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 + x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 + x_4 x_3 x_2 x_1 x_0+ x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 + x_4 x_3 x_2 x_1 x_0 + x_4 x_3 x_2 x_1 x_0

Berechnen Sie mit Hilfe des Verfahrens von Quine McCluskey und der Primimplikantentabelle eine Minimalisierung der Funktion f_1.

Aufgabe 2: Multiplikation (-)

Die Funktion zur Multiplikation zweier zweistelliger Binärzahlen

mult : IB^2 × IB^2 → IB^4

liefert für die Eingabewerte x =< x_4, x_3 > und y =< x_2, x_1 > das Produkt x∗y als vierstellige Binärzahl, wobei die vierstelligen Schaltfunktionen f_i : IB^2 × IB^2 → IB die einzelnen Stellen des Ergebnisses liefern, d. h. es gilt mult(< x_4, x_3 >, < x_2, x_1 >) = < f_4(x, y), f_3(x, y), f_2(x, y), f_1(x, y) > 1. Geben Sie eine Funktionstafel der Funktion mult an.

2. Minimieren Sie die vierstelligen Schaltfunktionen f_i für die einzelnen Stellen des Ergebnisses mit Hilfe des Verfahrens von Quine McCluskey und den jeweiligen Primimplikantentabellen.

Zur Bearbeitung am 25./27.1.0 in den Tutorien